Формат пакета, отправляемого блоком ТС16Б.

Формат пакета представлен в таблице 1. Длина пакета-12 байт.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № байта в  блоке | Содержимое байта | Формат байта |
| 1 | Команда | 1 x x x x x x x |
| 2 | № МКn биты 14-7 | 0 x x x x x x x  биты № МКn 14 … 7 |
| 3 | № МКn биты 6-0 | 0 x x x x x x x  биты № МКn 6 … 0 |
| 4 | Идентификатор МК0, биты 14-7 | 0 x x x x x x x  биты № МK0 14 … 7 |
| 5 | Идентификатор МК0, биты 6-0 | 0 x x x x x x x  биты № МК0 6 … 0 |
| 6 | Состояние объектов контроля | 7 6 5 4 3 2 1 0  0 - Err Syn 16H 16L 15H 15L  xH xL - состояние объекта  0 1 - пассивный  1 0 - активный  0 0 - не подключен  01 1 -неисправен  Err =1 - блок неисправен  Syn = 1 - ошибка синхронизации |
| 7 | Состояние объектов контроля | 7 6 5 4 3 2 1 0  0 14H 14L 13H 13L 12H 12L 11H |
| 8 | Состояние объектов контроля | 0 11L 10H 10L 9H 9L 8H 8L |
| 9 | Состояние объектов контроля | 0 7H 7L 6H 6L 5H 5L 4H |
| 10 | Состояние объектов контроля | 0 4L 3H 3L 2H 2L 1H 1L |
| 11 | Циклическая контрольная сумма, биты 7-4 | 0 \* \* \* x x x x  биты CRC 7 … 4 |
| 12 | Циклическая контрольная сумма, биты 3-0 | 0 \* \* \* x x x x  биты CRC 3 … 0 |